TS-301

- Встроенная функция Smart IC, за счет которой сетевой фильтр автоматически распознает подключенное устройство и подает оптимальный ток питания для быстрой и безопасной зарядки.

- Огнеупорный поликарбонат корпуса обеспечивает пожаробезопасность фильтра.

- Возможность крепления на специальные клейкие ленты, входящие в комплект.

2

Сетевой фильтр “6 в 1”

3 евророзетки

3 USB порта

1,5 метровый кабель питания

3

Универсальное размещение с помощью клейкой ленты

Легкая и компактная конструкция позволяет экономить больше места на рабочем столе

Клейкая лента в комплекте

4

Легкий

Удобно путешествовать

Мощный и надёжный

Вес 350 гр.

5

Идеален для использования дома

7

Компактный дизайн

Простое управление

Все провода – всегда в аккуратном порядке

Tessan

Другой сетевой фильтр